**Exercice 2 : Gamme de fabrication**

Corrigé

1. **Tableau des gammes.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code gamme** | **N° de phase** | **Libellé** | **Poste de charge** | **Temps de réglage** | **Temps de machine** | **Temps de transfert** |
| **AF-BIBLIO** | **Assemblage Bibliothèque** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Assemblage final | AF | 0 | 7 | 2 |
| **ASE-TAQ** | **Assemblage étagères** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Insertion des taquets | ASE | 1 | 2 | 2 |
| **D-PLAN** | **Découpe étagère** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Découpe des étagères | D | 0,25 | 1 | 2 |
|  | 020 | Usinage des étagères | U | 0,5 | 0,75 | 2 |
| **D-LIN** | **Découpe linteaux** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Découpe des linteaux | D | 0,25 | 0,5 | 2 |
|  | 020 | Usinage des linteaux | U | 0,5 | 0,25 | 2 |
| **D-PANA** | **Découpe panneau arrière** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Découpe du panneau arrière | D | 0,25 | 1,5 | 2 |
|  | 020 | Usinage du panneau arrière | U | 0,5 | 1,25 | 2 |
| **D-PANLAT** | **Découpe panneaux latéraux** | |  |  |  |  |
|  | 010 | Découpe des panneaux latéraux | D | 0,25 | 1,25 | 2 |
|  | 020 | Usinage du panneau arrière | U | 0,5 | 1 | 2 |